1. 原油初馏点~180摄氏度重整原料馏分性质

1.1 计算的馏程终馏点比切割温度超出很多

1.2 PIONA表 烷烃、环烷烃偏差较大，误差20%

1.3 收率偏差较大

2. 航煤馏分段

2.1航煤馏分段密度误差超过5%

2.2计算的馏程终馏点比切割温度超出很多